**Wasserdichter Unterputzkasten für SECURITHERM Dusche**

Wasserdicht, Set 1/2

Unterputzmontage

Artikelnummer: **792BOX**

Ausschreibungstext

Wasserdichter Unterputzkasten Set 1/2 (Rohbauset):

Für Thermostat-Mischbatterie für Dusche.

Einbautiefe einstellbar von 16 bis 30 mm.

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatte Artikelnummer 7792218 oder Duschkombination 792219 bestellen.