**Selbstschluss-Duscharmatur SECURITHERM**

Mit Thermostat, selbstschließend, Set 2/2

Unterputzmontage

Artikelnummer: **792218**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur mit Thermostat für Unterputzmontage (Fertigbauset):

Vandalengeschützte Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert 195 x 220 mm.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.

Temperatur einstellbar von 32 bis 40 °C, voreingestellt auf 38 °C.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar.

Verdeckte Befestigungen und Vorabsperrungen G 1/2B.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Bediengriff aus Bayblend® verchromt.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Unterputzkasten Art. 792BOX bestellen.