**Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC**

Selbstschluss-Druckspüler mit besonders leichter Betätigung

Für Wandstärke 10-35 mm - Metallverchromte Rosette

Artikelnummer: **578212**

Ausschreibungstext

Betätigungsplatte für Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2, Set 2/2 (Fertigbauset):

Druckspülsystem ohne Spülkasten.

Metallverchromte Rosette Ø 195 mit verdeckten, mechanischen Befestigungen.

Einmengenspülung 6 l.

Besonders leichte Betätigung.

Für Wandaufbau von 10 bis 35 mm.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.

Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.

30 Jahre Garantie.

Mit Installationssystem Artikelnummern 578305DE oder 578405DE bestellen.