**Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC**

Druckspüler mit leichter Betätigung mit Zweimengenspülung 3l/6l

Für Wandstärke 70-130mm - Metallverchromte Rosette

Artikelnummer: **578230**

Ausschreibungstext

Betätigungsplatte für Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2, Set 2/2 (Fertigbauset):

Druckspülsystem ohne Spülkasten.

Metallverchromte Rosette Ø 195 mit verdeckten, mechanischen Befestigungen.

Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.

Besonders leichte Betätigung.

Für Wandaufbau von 70 bis 130 mm.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.

Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II.

30 Jahre Garantie.

Mit Installationssystem Artikelnummer 578305DE bestellen.