**Selbsttragendes Installationssystem TEMPOFIX 3 für WC**

Für Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2 - Abflussrohr Ø 110

Selbsttragend, für Wandaufbau von 30 bis 60 mm

Artikelnummer: **578405DE**

Ausschreibungstext

Selbsttragendes Installationssystem für wandhängendes WC, Set 1/2 (Rohbauset):

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz:

- Befestigung mit breitem Fußgestell auf tragendem Boden.

- Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm (mit Markierung bei 1 m).

- Für mittelstarke Wand mit Wandaufbau von 30 bis 60 mm.

- Spülrohr Ø 32 mit Spülrohrverbinder Ø 55.

- Abflussrohr Ø 110 mit Steckmuffe, mit 2 Verstellpositionen.

Ausgestattet mit Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2:

- Druckspülsystem ohne Spülkasten: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.

- Rohrunterbrecher.

- Integrierte Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung.

- Körper aus massivem Messing, stoßfester verkalkungsarmer Mechanismus.

- Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.

- Anschluss von oben G 3/4B.

- Geeignet für Regenwasser.

Lieferung vormontiert.

Entspricht den Anforderungen der NF D12-208 (Belastungstest).

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 578222 oder 578212 bestellen.