**Einhebelmischer für Einloch-Standmontage**

Einhebelmischer mit selbsttragendem Schlauch

Artikelnummer: **2526T2**

Ausschreibungstext

Einhebelmischer für Einloch-Standmontage mit flexiblem, selbsttragendem Schlauch max. H. 535 mm.

Einhebelmischer mit flexiblem Schwenkauslauf innen glatt mit Hygiene-Strahlregler.

Keramikkartusche Ø 35.

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Pin-Hebel.

Körper aus Messing verchromt.

Flexible PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigung.

Mischbatterie für intensive Nutzung in Großküchen geeignet.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.