**Einbaubecken HEMI Ø 385**

Edelstahl 1.4301 matt schwarz - Zum Einbau von oben oder unten

Artikelnummer: **120490BK**

Ausschreibungstext

Rundes Einbaubecken zum Einbau von oben oder von unten.

Becken-Innendurchmesser: 385 mm.

Durchmesser des Montageausschnitts: 400 mm bei Einbau von oben, 380 mm bei Einbau von unten.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 0,8 mm.

Oberfläche aus Teflon® matt schwarz.

Becken nahtlos aus einem Stück gepresst.

Kanten abgerundet.

Ohne Ablaufventil. Ergänzung mit Ablaufventil mit schwarzer Oberfläche (6110BK) oder Ablaufventil mit verchromter Oberfläche (6110) möglich.

Ohne Überlauf.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 1,6 kg.

30 Jahre Garantie.