**Aufsatzbecken UNITO**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz - Platzierung auf Tischplatte

Artikelnummer: **120810BK**

Ausschreibungstext

Aufsatzbecken zur Platzierung auf bauseitiger Tischplatte, 395 x 350 mm.

Empfehlenswert bei wandmontierten oder erhöhten Armaturen.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 1,2 mm.

Oberfläche aus Teflon® matt schwarz.

Kanten abgerundet.

Ohne Hahnloch.

Ohne Ablaufventil. Ergänzung mit Ablaufventil mit schwarzer Oberfläche (6110BK) oder Ablaufventil mit verchromter Oberfläche (6110) möglich.

Ohne Überlauf.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 3,3 kg.

30 Jahre Garantie.