**Elektronische sturing**

Standaard elektronische sturing voor wastafelkranen

Op netspanning - 230/12V

Referentie: **495444BC**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing

Standaard elektronische sturing met transformator voor wastafelkranen.

Met periodieke spoelfunctie.

Afmetingen: 110 x 75 x 41 mm.