**Schwenkauslauf**

H. 230 L. 300

Artikelnummer: **963300245F**

Ausschreibungstext

Schwenkauslauf Ø22 Messing verchromt mit Strahlregler vormontiert.

Auslauf H. 230 L. 300 mit Mutter 3/4".

Geglättete Innenflächen zur Begrenzung von Bakterienablagerungen.

Für Großküchenarmaturen.