**Schwenkauslauf**

H. 105 L. 150

Artikelnummer: **963150125F**

Ausschreibungstext

Schwenkauslauf Ø22 Messing verchromt.

Auslauf mit Strahlregler mit Durchflussmenge 3 l/min einstellbar.

Auslauf H. 105 L. 150 mit Mutter 3/4".

Für Waschtisch-Mischbatterien.