**Schwenkauslauf**

H. 105 L. 200

Artikelnummer: **943200100M**

Ausschreibungstext

Schwenkauslauf Ø22 Messing verchromt.

Schwenkauslauf L. 200 mit Strahlregler mit Messingstern.

Geglättete Innenflächen zur Begrenzung von Bakterienablagerungen.

Für wandmontierte Spültisch-Mischbatterien der Reihe 2519.