**Selbstschluss-Duscharmatur TEMPOMIX**

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung

Für Paneel von 8 bis 16 mm

Artikelnummer: **790975**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur für Aufputzmontage:

Einhand-Mischbatterie TEMPOMIX 3/4".

Für Paneel von 8 bis 16 mm.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Warmwasserbegrenzung (einstellbar durch Installateur).

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Messing massiv verchromt.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Bediengriff aus Metall verchromt.

30 Jahre Garantie.