**TEMPOFLUX 3 für WC mit Fernbetätigung AB**

Selbstschluss-Druckspüler mit bes. leichter Fernbetätigung, AB, UP

Platte mit Zweimengenspülung 3l/6l - Edst. sat.

Artikelnummer: **763300**

Ausschreibungstext

Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz:

Abdeckplatte mit Zugang zu den Mechanismen aus Edelstahl satiniert 186 x 186 mm.

Selbstschluss-Betätigungsplatte aus Edelstahl satiniert mit Druckknöpfe verchromt 90 x 90 mm.

Verdeckte Schraubbefestigung der Betätigungsplatten.

Wasserdichter Unterputzkasten:

- Flansch mit integrierter Dichtung.

- Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.

- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).

- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

- Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung integriert und von vorne zugänglich.

- Kartusche und Filter integriert und von vorne zugänglich.

- Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 geeignet für Salz-, Regen- und Grauwasser.

- Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.

Besonders leichte Betätigung.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.

Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.

Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.

Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.

Geeignet für spülrandlose WCs.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.