**Betätigungsplatte**

Für TEMPOMIX 3 Dusche

Unterputzmontage, Metall verchromt

Artikelnummer: **794PLAQ**

Ausschreibungstext

Betätigungsplatte einzeln.

Für Selbstschluss-Mischbatterie für Dusche TEMPOMIX 3.

Betätigungsplatte Metall verchromt, Maße 160 x 160 mm, vandalengeschützt.