**Schwenkauslauf flach**

H. 45 L. 200

Artikelnummer: **943200**

Ausschreibungstext

Flacher Schwenkauslauf Ø22 Messing verchromt.

Auslauf H. 45 L. 200 mit Strahlregler vormontiert und Mutter 3/4".

Geglättete Innenflächen zur Begrenzung von Bakterienablagerungen.

Für wandmontierte Spültisch-Mischbatterien der Reihen 2436 und 2445.