**Selbstschluss-Kartusche**

Mechanismus für WC-Spülarmatur TEMPOFLUX

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743761**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Kartusche für WC-Spülarmatur TEMPOFLUX.

Mit Bedienelement für besonders leichte Betätigung.

Für Aufputz WC-Spülarmatur 3/4".

Laufzeit ~7 Sekunden.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.