**Elektronischer Flüssigseifenspender für Standmontage BINOPTIC**

Spender für Flüssigseife, Schaum oder hydroalk. Desinfektionslösung

Netzbetrieb, Edelstahl satiniert, Seifentank 0,5 l

Artikelnummer: **512521S**

Ausschreibungstext

Elektronischer Seifenspender für Standmontage.

Spender für Flüssigseife, Schaumseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor.

Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert.

Verschwendungsarme Dosierpumpe.

Separate Elektronik-Box und abnehmbarer Seifentank für Montage unter dem Waschtisch.

Automatischer Seifenspender: Netzbetrieb mit Trafo 230/6 V.

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife.

Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Auslauflänge: 105 mm.

Seifentank 0,5 Liter im Lieferumfang enthalten.

Elektronischer Seifenspender BINOPTIC mit 30 Jahren Garantie.

CE-Kennzeichnung.