**Elektronischer Flüssigseifenspender für Standmontage BINOPTIC**

Spender für Flüssig- oder Schaumseife

Netzbetrieb, Edelstahl satiniert, Schlauch 1,2 m

Artikelnummer: **512121S**

Ausschreibungstext

Elektronischer Seifenspender für Standmontage.

Spender für Flüssigseife oder Schaumseife.

Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor.

Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert.

Verschwendungsarme Dosierpumpe.

Separate Elektronik-Box für Montage unter dem Waschtisch.

Automatischer Seifenspender: Netzbetrieb mit Trafo 230/6 V.

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife.

Auslauflänge: 105 mm.

Flexibler Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank im Lieferumfang enthalten.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.