**Kartusche für Selbstschlussventil**

Mechanismus für TEMPOFLUX 3 WC

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743765**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3.

Für WC-Spülarmatur Unterputzmontage oder mit Installationssystem.

Mit Antiblockiersicherheit.

Durchflussmenge einstellbar.

Laufzeit ~7 Sekunden.