**Kartusche für Selbstschlussventil**

Mechanismus für TEMPOFLUX WC

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743763**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für WC-Druckspüler TEMPOFLUX.

Für WC-Spülarmatur Unterputzmontage oder Hinterwandmontage G3/4B.

Laufzeit ~7 Sekunden.