**Elektronisches Waschtischventil BINOPTIC 2**

Netzbetrieb, für dünnes Paneel, Vorabsperrung, L.140

Auslauf innen glatt, satiniert

Artikelnummer: **383000**

Ausschreibungstext

Elektronisches Waschtischventil satiniert für dünnes Paneel:

Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Luftsprudler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Armatur aus Edelstahl zur Wandmontage.

Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Manuelle Einstellung des Erfassungsabstands, der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.