**Elektronische Waschtisch-Mischbatterie BINOPTIC MIX 2**

Netzbetrieb, Hinterwandmontage 100mm, L. 220 mm

Auslauf innen glatt, hgl.pol., Mischhebel Stdd.

Artikelnummer: **482110**

Ausschreibungstext

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie hochglanzpoliert für Hinterwandmontage:

Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/6 V.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Luftsprudler.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Armatur aus Edelstahl für Wandmontage.

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Seitlicher Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Manuelle Einstellung der Hygienespülung und Einleitung thermischer Desinfektionen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.