**Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3**

Besonders leichte Betätigung, Standmontage, H.170

Einhandbedienung

Artikelnummer: **794110**

Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Standmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Edelstahl verchromt, Tropfhöhe 170 mm für Halbeinbaubecken

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen durch Kontermutter.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.