**Elektronische Duscharmatur TEMPOMATIC 4**

Batteriebetrieb, Set 2/2

Für Unterputzmontage

Artikelnummer: **443218**

Ausschreibungstext

Elektronische Duscharmatur für Unterputzmontage, Set 2/2:

Abdeckplatte Metall verchromt Ø 149 mm, vandalengeschützt.

Armatur TEMPOMATIC 4 G1/2B für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ 17345.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sekunden.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar.

Montage in wasserdichtem Kasten mit Flansch mit integrierter Dichtung, Schutzfilter und Vorabsperrung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.

Mit Unterputzkasten Art. 443PBOX bestellen.