**Be-Line® Winkelgriff 135° matt schwarz, 220 x 220 mm**

Aluminium matt schwarz, 3 Befestigungspunkte

Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite

Artikelnummer: **511983BK**

Ausschreibungstext

Be-Line® Winkelgriff 135° Ø 35 für bewegungseingeschränkte Personen.

Bietet Halt (waagerechter Teil) oder Hilfe beim Aufrichten (abgewinkelter Teil 135°) für WC, Dusche oder Wanne.

Kann links- und rechtsseitig montiert werden.

Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz für visuell kontrastierende Gestaltung zu hellen Wänden.

Antibakterielle Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

3 Befestigungspunkte verhindern ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfachen die Montage.

Verdeckte Befestigungen.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 220 x 220 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

Winkelgriff mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.