**Be-Line® Handlauf L-Form schwarz, H. 750 mm**

Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz

Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite

Artikelnummer: **511970BK**

Ausschreibungstext

Be-Line® Handlauf L-Form für Dusche oder Wanne für bewegungseingeschränkte Personen.

Sichert Halt und Bewegung in Dusche oder Wanne.

Brauseschieber und/oder abnehmbare Seifenablage optional erhältlich.

Vertikale Stange kann links- oder rechtsseitig montiert werden.

Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm, Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet matt schwarz für visuell kontrastierende Gestaltung zu hellen Wänden.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigungen.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Maße: 750 x 450 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

30 Jahre Garantie auf die Stange, CE-Kennzeichnung.