**Be-Line® Duschhocker**

Sitzfläche anthrazit-metallic

Gestell aus Edelstahl Werkstoff 1.4301

Artikelnummer: **511418C**

Ausschreibungstext

Be-Line® Duschhocker.

Hocker für behinderte oder bewegungseingeschränkte Personen.

Breite Ausführung mit ergonomischen Griffen.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer anthrazit-metallic.

Antibakterielle Behandlung: optimaler Schutz gegen Bakterienwachstum.

Rutschhemmende Oberfläche.

Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Betadine®.

Gestell aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 Ø 18 x 2 mm.

Maße: 360 x 540 x 480 mm.

Höhe der Sitzfläche: 480 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

Füße mit Kunststoff-Schutzabdeckungen grau.

Duschhocker mit 30 Jahren Garantie.