**Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 2**

Mischhebel Standard

Artikelnummer: **700102**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Standmontage:

Laufzeit ~15 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

30 Jahre Garantie.