**Elektronisches Seifenspendermodul für verdeckte Montage**

Flüssigseife, Schaumseife oder hydroalkoholisches Desinfektionsgel

Zum verdeckten Einbau, Netzbetrieb, Kanister 5 l

Artikelnummer: **510203SD**

Ausschreibungstext

Elektronisches Seifenspendermodul zum verdeckten Einbau hinter einem Spiegel oder einem Möbelstück.

Handkontaktfreie Betätigung für eine verbesserte Hygiene: Seifenspender mit automatischer Präsenzerfassung durch Infrarotsensor.

Einfache Montage: Zum verdeckten Einbau hinter Möbelstücken. Befestigungsmöglichkeiten seitlich und hinten.

Gestell aus Edelstahl Werkstoff 1.4301, Materialstärke 1,2 mm.

Netzbetrieb mit Trafo 100-240 V / 6 V 50-60 Hz.

Sticker mit Piktogramm im Lieferumfang enthalten, um auf dem Spiegel / Möbelstück den Standort des Seifenspenders anzuzeigen.

Verschwendungsarme Dosierpumpe.

Seifentank mit großem Fassungsvermögen: 5 Liter.

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife geeignet.

Antiblockiersicherheit: automatische Abschaltung bei ununterbrochener Nutzung.

Maße: 230 x 177 x 376 mm.

Gewicht: 1,6 kg.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.