**Duschklappsitz mit Fuß**

Duschklappsitz wandmontiert mit geschlossener Sitzfläche

Gestell Aluminium pulverbeschichtet weiß

Artikelnummer: **510405**

Ausschreibungstext

Duschklappsitz mit Fuß.

Duschsitz für behinderte oder für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Sitz mit geschlossener, rutschhemmender Sitzfläche aus Polypropylen.

Sitzfläche leicht zu reinigen und komfortabel.

Einklappbarer Fuß mit Gelenk.

Gestell aus Aluminiumrohr weiß Ø 25 x 2 mm.

Verdeckte Befestigungen.

Maße: 410 x 360 x 480 mm.

Platzbedarf zusammengeklappt: 85 mm.

Höhe der Sitzfläche: 480 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet, empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

Duschklappsitz für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie, CE-Kennzeichnung.