**Seifenspender für Standmontage**

Flüssigseifenspender für Standmontage

Gerader Auslauf, Edelstahl 1.4301 poliert

Artikelnummer: **729164**

Ausschreibungstext

Seifenspender für Standmontage mit geradem Auslauf.

Spender für Flüssigseife.

Ausführung für Waschtischeinbau.

Vandalengeschützte Ausführung.

Körper und Bedienkappe aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 poliert.

Tropfarmes System (für wässrige Lösungen geeignet).

Mechanismus verdeckt abschließbar: Entriegelung ohne Spezialwerkzeug und automatische Wiederverriegelung.

Befüllung durch Austausch oder Auffüllen des separaten Seifentanks.

Mit Saugschlauch von 1,20 m für separaten Seifentank.

Flüssigseifenspender für Standmontage mit 10 Jahren Garantie.