**Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage TEMPOMATIC 4**

Spender für Flüssigseife, Schaum oder hydroalk. Desinfektionslösung

Netzbetrieb, Edelstahl 1.4301 verchromt, 1 Liter

Artikelnummer: **512041P**

Ausschreibungstext

Elektronischer Seifenspender für Wandmontage.

Spender für Flüssigseife, Schaumseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor.

Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 verchromt.

Verschwendungsarme Dosierpumpe.

Separate Elektronik-Box und abnehmbarer Seifentank für Montage unter dem Waschtisch.

Elektronischer Seifenspender: Netzbetrieb mit Trafo 230/6 V.

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife.

Geeignet für hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Auslauflänge: 135 mm.

Seifentank 1 Liter im Lieferumfang enthalten.

Elektronischer Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.

CE-Kennzeichnung.