**Bedienelement für TEMPOFLUX 2 Zweimengenspülung 3l/6l**

Für WC-Spülung TEMPOFLUX 2 Zweimengenspülung

Artikelnummer: **762BUT3**

Ausschreibungstext

Bedienelement für spülkastenlosen Druckspüler TEMPOFLUX 2 mit Zweimengenspülung 3l/6l.

Verdeckte Schraubbefestigung.

Ø 64 mm.