**UP-Anschlussmodul für SPORTING 2 SECURITHERM**

Für SPORTING 2 SECURITHERM Netzbetrieb, Rohbauset

Kompakt, Anschlussmodul für UP von oben oder unten

Artikelnummer: **714012**

Ausschreibungstext

Unterputz-Anschlussmodul, Rohbauset

Kompaktes Anschlussmodul für SPORTING 2 SECURITHERM Duschelement mit Netzbetrieb.

Unterputzanschluss von oben oder von unten möglich.

Wird mit montierten Stopfen geliefert, um den Drucktest zu erleichtern.

Erleichterte Montage der Befestigungsplatte: Bajonettsystem, das die Stopfen in Position hält.

Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand) :

- Installation auf Ständerwand (mit oder ohne mitgelieferte Abstandshalter): kompatibel mit Wandstärken von 24 bis 68 mm (unter Einhaltung der Mindesteinbautiefe von 48 mm).

- Installation an Massivwand : kompatibel mit Wandstärken von 0 bis 68 mm.

Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

Anschluss G 1/2B.

30 Jahre Garantie.

Mit SPORTING 2 SECURITHERM mit Netzbetrieb, Artikelnummer 714910, bestellen.