**UP-Anschlussmodul für SPORTING 2 SECURITHERM**

SPORTING 2 SECURITHERM Batteriebetrieb oder Selbstschluss, Rohbauset

Kompakt, Anschlussmodul für UP von oben oder unten

Artikelnummer: **714612**

Ausschreibungstext

Unterputz-Anschlussmodul, Rohbauset:

Kompaktes Anschlussmodul für SPORTING 2 SECURITHERM Duschelement mit Batteriebetrieb oder selbstschließend.

Unterputzanschluss von oben oder von unten.

Wird mit montierten Stopfen geliefert, um den Drucktest zu erleichtern.

Erleichterte Montage der Befestigungsplatte: Bajonettsystem, das die Stopfen in Position hält.

Befestigung mit Schraube oder Presszange.

Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand):

- Installation auf Ständerwand (mit oder ohne mitgelieferte Abstandshalter): kompatibel mit Wandstärken von 24 bis 68 mm (unter Einhaltung der Mindesteinbautiefe von 48 mm).

- Installation an Massivwand: kompatibel mit Wandstärken von 0 bis 68 mm.

Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

Anschluss G 1/2B.

30 Jahre Garantie.

Mit SPORTING 2 SECURITHERM Unterputz mit Batteriebetrieb, Artikelnummer 714916, bestellen.