**Waschrinne CANAL für Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - B. 2.400 mm

Mit 4 Hahnlöchern Ø 22

Artikelnummer: **121300**

Ausschreibungstext

Waschrinne für Wandmontage, 4 Waschplätze - 2.400 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: Innenkörper 0,8 mm, abgekanteter Rand und Wandkonsolen 1,5 mm.

Einfache Montage: keine Abdeckleiste erforderlich, geringes Gewicht.

Für Armaturen für Wand- oder Standmontage.

Ablauf seitlich rechts.

Mit 4 Hahnlöchern Ø 22.

Mit hygienischem Ablaufventil G 1 1/4B mit gewölbtem Einlaufgitter. Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14296.

Gewicht: 13 kg.

Auf Wunsch erhältlich: Rückwand aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 (Art. 100300).

30 Jahre Garantie.