**Verstärkung für OP-Waschrinne**

Edelstahl Werkstoff 1.4301

Artikelnummer: **100409**

Ausschreibungstext

Verstärkung für OP-Waschrinne

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1 mm.

Versteift die Rückwände der Waschrinnen. Wird auf Höhe der Hahnlöcher angebracht.

Wird mit dem mitgelieferten doppelseitigen Klebeband auf der Rückseite der OP-Waschrinne angebracht.

Gewicht: 1 kg.

30 Jahre Garantie.