**Waschtisch-Ablaufventil mit wasserlosem Geruchsverschluss**

Ablaufventil mit Membran

Verchromtes Ablaufventil

Artikelnummer: **621**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Ablaufventil mit wasserlosem Geruchsverschluss G 1 1/4B.

Ablaufventil mit Membran unterbindet Geruchsbildung.

Ohne Wasser als Geruchsverschluss: Haube und Schaft mit Membran von oben abnehmbar.

Reinigungsfähige und austauschbare Membran.

Haube aus Edelstahl. Membrankorb und Körper aus Polypropylen, Membran aus Silikon.

Ablaufleistung (EN274): 36 l/min.

Ablaufventil kürzbar.

Nicht geeignet für Waschtische mit Überlauf.

30 Jahre Garantie.