**Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage**

Sequentieller Einhebelmischer mit Schwenkauslauf

Mit STOP/CHECK-Anschlüssen

Artikelnummer: **2436**

Ausschreibungstext

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage.

Sequentieller Einhebelmischer: öffnet und schließt im Kaltwasserbereich in einem Radius von 90°.

Flacher Schwenkauslauf L. 200 mm mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 35 mm.

Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Hygienehebel L. 200 mm.

Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.