**Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage**

Sequentieller Einhebelmischer mit festem Auslauf

Mit Standard S-Anschlüssen

Artikelnummer: **2437S**

Ausschreibungstext

Sequentieller Waschtisch-Einhebelmischer für Wandmontage.

Sequentieller Einhebelmischer: öffnet und schließt im Kaltwasserbereich in einem Radius von 90°.

Fester Auslauf L. 200 mm mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen BIOFIL Wasserfilters.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 35 mm.

Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge reguliert auf 5 l/min.

Hygienehebel L. 200 mm.

Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.