**Bodenablauf**

Für Weichbodenbelag

Ø 114

Artikelnummer: **683002DE**

Ausschreibungstext

Bodenablauf mit Höhenverstellung für Weichbodenbelag:

Normgerechte Ablaufleistung 36 l/min.

Sperrhöhe 50 mm.

Platte mit Einlaufsieb Edelstahl hochglanzpoliert Ø 114.

Waagerechter Ablauf Ø 50 ohne Veränderung der Einbauhöhe (geringe Montagehöhe, jede Einbaurichtung möglich).

Dichtmanschette integriert zum Aufkleben an Feuchtraumisolierung.

Maximale Einlauftemperatur: 60°C im Dauerbetrieb, 85°C kurzfristig.

Ablaufglocke mit Griffbügel: einfache Handhabung und leichte Reinigung.

Glatter PVC-Körper (unterbindet Schmutzpartikelanhaftung).

Feuerbeständig (nach amerikanischer Norm UL94).

Höhenverstellung bis zu 85 mm mit Aufstockelement.

Befestigung des Einlaufsiebs mit 2 Edelstahlschrauben.