**Schwarzes Aufsatzbecken RAVA**

Edelstahl 1.4301 matt schwarz - Zur Platzierung auf Tischplatte

Artikelnummer: **120670BK**

Ausschreibungstext

Rundes Aufsatzbecken zur Platzierung auf bauseitiger Tischplatte, Halbeinbau, 420 x 420 mm.

Empfehlenswert bei wandmontierten oder erhöhten Armaturen.

Becken-Innendurchmesser: 385 mm.

Durchmesser des Montageausschnitts: 385 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche aus Teflon® matt schwarz.

Edelstahlstärke: 1 mm.

Becken nahtlos aus einem Stück gepresst.

Kanten abgerundet.

Ohne Ablaufventil. Ergänzung mit Ablaufventil mit schwarzer Oberfläche (6110BK) oder Ablaufventil mit verchromter Oberfläche (6110) möglich.

Ohne Überlauf.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 2,6 kg.

30 Jahre Garantie.