

Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3
Leichte Betätigung, Standmontage, satinierter Edelstahl, H.175
Einhandbedienung

Artikelnummer: 794110S


Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Standmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff. 

Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sekunden, einstellbar von 6 bis 9 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 3 bis 6 l/min.

Diebstahlhemmender, verkalkungsarmer Luftsprudler.

Körper aus satiniertem Edelstahl.

Auslaufhöhe 175 mm für Halbeinbaubecken.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. 

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen. 

Einstellbare Warmwasserbegrenzung. 

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.
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