

Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3
Leichte Betätigung, Standmontage, satinierter Edelstahl, H.255
Einhandbedienung

Artikelnummer: 794120S


Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Standmontage: 

Besonders leichte Betätigung. 

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff. 

Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sekunden, einstellbar von 6 bis 9 Sekunden. 

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 3 bis 6 l/min. 

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler. 

Körper aus satiniertem Edelstahl, Höhe von 255 mm für Aufsatzbecken.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. 

Verstärkte Befestigung durch Kontermutter. 

Einstellbare Warmwasserbegrenzung. 

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.
header1_image1.jpg




