

Selbstschluss-Ventil TEMPOSOFT 2
Besonders leichte Betätigung, Durchfluss LD
Wandmontage L.110 mm

Artikelnummer: 741500LD


Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Wandmontage:

Besonders leichte Betätigung. 

Laufzeit ~7 Sekunden. 

Durchflussmenge 2l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler. 

Körper aus Messing verchromt, Anschluss G 1/2B, L.110 mm.

Markierungen blau und rot im Lieferumfang enthalten. 

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.
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