

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP
Mit Überwurfmutter


Artikelnummer: 745200


Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, Standmontage:

Laufzeit ~7 Sek. 

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min. 

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler. 

Körper aus Messing massiv verchromt L. 160 mm. 

Befestigung mit Überwurfmutter. 

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen der Bedienkappe. 

30 Jahre Garantie.
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