

Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3
Besonders leichte Betätigung, Standmontage, H.255
Einhandbedienung

Artikelnummer: 794120BK


Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Standmontage: 

Besonders leichte Betätigung. 

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff. 

Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sekunden, einstellbar.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 3 bis 6 l/min. 

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler. 

Körper aus Edelstahl, Höhe 255 mm für Standmontage.

Oberfläche matt schwarz.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. 

Verstärkte Befestigungen durch eine Kontermutter.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung. 

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.
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