

Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3
Besonders leichte Betätigung, Standmontage, H.175
Einhandbedienung

Artikelnummer: 794110BK


Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Standmontage: 

Besonders leichte Betätigung. 

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff. 

Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sekunden, einstellbar von 6 bis 9 Sekunden. 

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 3 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler. 

Körper aus Edelstahl, Oberfläche matt schwarz.

Höhe 175 mm für Standmontage Halbeinbau.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern. 

Verstärkte Befestigung durch Kontermutter.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung. 

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.
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