

Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM
Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause
Ohne S-Anschlüsse

Artikelnummer: 9739


Ausschreibungstext

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM.

Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.

Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.

Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche. 

Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung. 

Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 41 °C mit Temperaturanschlag bei 38 °C entriegelbar.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung. 

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min. 

Körper aus Messing verchromt mit CLASSIC - Bediengriffen.

Brauseabgang G 1/2B. 

Mischbatterie ohne Wandanschlüsse, mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern in den Muttern G 3/4 integriert.

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.
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